ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении требований, предъявляемых к внешнему виду

нестационарных строений и сооружений, размещаемых на территории набережной Автозаводского района

городского округа Тольятти»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказа министерства промышленности и торговли Самарской области от 29.05.2023 № 49-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Самарской области и о признании утратившими силу некоторых приказов министерства промышленности и торговли Самарской области", в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных строений и сооружений и обеспечения формирования единого облика территории набережной Автозаводского района городского округа Тольятти, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования, предъявляемые к внешнему виду нестационарных строений и сооружений, размещаемых на территории набережной Автозаводского района городского округа Тольятти (приложение).

2. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти (Власов В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству.

Первый заместитель

главы городского округа И.Г.Сухих

Приложение

к постановлению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Требования, предъявляемые к внешнему виду нестационарных строений и сооружений, размещаемых на территории набережной Автозаводского района городского округа Тольятти

1. Требования к внешнему виду нестационарных строений и сооружений, размещаемых на территории набережной Автозаводского района городского округа Тольятти, (далее – Требования) разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО), малых архитектурных форм (МАФ) и обеспечения формирования единого облика территории набережной Автозаводского района городского округа Тольятти в границах, указанных в Приложении № 1 к Требованиям.
2. Изображения внешнего вида и параметры НТО/МАФ приведены в Приложении № 2 к настоящим Требованиям. Внешний вид объектов должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям, настоящим Требованиям и с учетом долговременной эксплуатации не терять своих качеств:

2.1. Прямоугольные в плане, габариты (внутренние) – 2,5х2,5 или 2,5х7,5 метров.

2.2. Кровля скатная из профлиста с минимальным уклоном, скрытая за парапетом по периметру. Высота парапета – 500 мм, отметка от чистого пола павильона – 2420 мм. Материал парапета – кассеты из композитных гладких листов, цвет RAL 7039. Водоотведение организованное по лоткам в водосточные трубы (цвет RAL 7039). Свес кровли над входом в павильон – 800 мм по всей длине фасада, на котором расположена входная дверь.

2.3. Обеспечить доступ в павильон людей с ограничениями по здоровью, в т.ч. инвалидов-колясочников.

2.4. Остекление витражное, в алюминиевых или ПВХ конструкциях (цвет RAL 7039). Габарит витражных панелей – 1350х2400 (высота) мм. Наружные двери выполнять в составе витражной конструкции, ширина – по технологической необходимости, но не менее необходимой для проезда инвалида-колясочника, высота – 2400 мм. Ограждения пандусов и крылец (при необходимости) – из нержавеющей стали.

2.5. Глухие простенки облицевать гладким композитным листом (цвет RAL 7039) и обшить деревянной рейкой. Возможны три варианта обшивки:

Вертикальный планкен из лиственницы с пропиткой маслом, цвет – тик (вариант Эконом);

Баффели (рейки, вертикально установленные узкой стороной к стене, предпочтительные габариты – 40х120 мм со швом 20 мм) из лиственницы с пропиткой маслом, цвет – тик;

Вертикально установленные деревянные ламели с 3Д эффектом «волна», цвет – тик (рекомендуемый вариант).

1. Вывески выполнять отдельными буквами без фона на парапете кровли, высота букв – 300 мм. Размещение логотипов компаний возможно с применением панель-кронштейнов или в плоскости парапета в фирменных цветах и начертаниях с фоном. Габарит логотипов – не более 500 мм для панель-кронштейнов и не более 400 мм для размещения в плоскости парапета.
2. Если позволяет участок, допустимо устройство навесов для защиты от солнца и дождя. Навес выполнять в виде сочетания деревянной перголы, цвет – тик, и кровли и сотового поликарбоната, цвет – графит. Цвет конструкций несущего каркаса навеса - цвет RAL 7039. Рекомендуемый цвет для сидений и столешниц уличной мебели - цвет RAL 3031, цвет каркаса и ножек - цвет RAL 7039.
3. На третьем этапе набережной (западный пляж) допустимо введение дополнительного цвета цвет RAL 3031 в окраску конструкций павильона (кроме парапета кровли).
4. Размещение рекламы и информации на нестационарных торговых объектах осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства.
5. Переоборудование конструкции НТО, изменение конфигурации, отделки, увеличение площади и размеров объекта, ограждений и других конструкций осуществляется по согласованию с администрацией городского округа Тольятти.